1 陀螺仪和巡线摄像头有时不发数据给主控，跑车时把陀螺仪和摄像头的板子复位一下

2 DT50 有一次可能是接触不良造成没电，跑车前检车一下 DT50 有没有电